LEDON 29001286 LED FDL 240 2200LM/110D/840 700MA ohne Betriebsgerät

LED Deckeneinbau Downlight mit Haltefedern für Deckenstärken von 10-20 mm; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 24 mm (ohne Konverter); sehr flache und kompakte Bauweise mit einer sichtbaren Höhe von nur 3 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Aluminium-Rahmen; beste Lichtqualität und homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig; Schutzart IP44; Stoßfestigkeit IK05; Leuchten Lichtstrom 2200 lm; Anschlussleistung 18,5 W; Leuchten Lichtausbeute 119 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 110°; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: Ø 240 x 24 mm, Deckenausschnitt: Ø 227-235 mm; Gewicht: 520 g.

Betriebsgerätempfehlung:

Art. Nr. 29001344 LED DRIVER 220-240V CC 700MA 14-28VDC, nicht dimmbar, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001302 LED DRIVER 220-240V CC 700MA 25-50VDC, nicht dimmbar, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001167 LED DRIVER 110-240V CC 700mA 2-28VDC DALI, dimmbar DALI, 50.000h, flackerfrei

Art. Nr. 29001165 LED DRIVER 110-240V CC 700mA 2-29VDC 1-10V&PUSH, dimmbar 1-10V, Push-Dim, 50.000h, flackerfrei