LEDON 29001372 LED CWL 300 1900LM/120D/830+840+857 230V MS

Runde LED-Decken- und Wandleuchte mit integriertem Konverter und integriertem Bewegungsmelder; Befestigung direkt möglich; Schutzklasse SK I; Material Abdeckung: PC; UV-beständig; Farbe weiß; Schutzart IP54; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h; Leuchten Lichtstrom 1900 lm; Anschlussleistung 18 W; Leuchten Lichtausbeute 106 lm/W; Farbwiedergabe Ra 80; Farbtemperatur an der Leuchte wählbar: 3000 K, 4000 K, 5700 K; Lichtfarbe warmweiß, neutralweiß, kaltweiß; Abstrahlwinkel 120°; homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: Ø 300 x 58 mm, Gewicht: 760g.