LEDON KOPERNIKUS Pure 29001400 LED LLS 1500 5PH 50W/60D/840 230V

LED-Lichtbandsystem 1500 mm; Schnellmontage durch einfaches Zusammenstecken der vorkonfektionierten Einheit aus Leuchte und 5-polig verdrahteter Tragschiene; selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte; werkzeuglose Phasenvorwahl an der Leuchte; schaltbarer LED-Konverter in Gehäuse montiert; Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech (RAL9016); Lichtverteilung mittels LED-Einzellinsenoptik und LED-Abdeckung aus PMMA; durchlaufende, hocheffiziente Linsenoptik für flächiges Licht; Schutzart IP20; Schutzklasse SK II; Stoßfestigkeit IK08; Lebensdauer 50.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 7000 lm; Anschlussleistung 50 W; Leuchten Lichtausbeute 140 lm/W; Vereinheitlichter Blendwert UGR <19 transversal und axial; Farbwiedergabe Ra 80; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 60°; Flackerfrei (< 165 Hz); Leiterquerschnitte 2,5 mm²; Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C; Abmessungen: 1500 x 70 x 76 mm, Gewicht: 3,70 kg. Anschlussset sowie Befestigungsset zur direkten Deckenmontage oder Seilabhängung ist separat zu bestellen. 2 m Maximalabstand zwischen Befestigungen.

Zubehör:

Art. Nr. 29001450 LED LLS 5PH TERMINAL SET, inkl. Anschlussklemme, Abschlussstück, Endkappen; 1 Set pro Reihe

Art. Nr. 29001408 LED LLS 1500 5PH BLANK COVER, Leerabdeckung 1,5m

Art. Nr. 29001409 LED LLS 3000 5PH BLANK COVER, Leerabdeckung 3m

Art. Nr. 29001453 LED LLS SUSPENSION KIT 1x3M, Seilabhängung 3m, inkl. Befestigungsmaterial

Art. Nr. 29001454 LED LLS MOUNTING CLIP, Deckenmontage, exkl. Befestigungsmaterial