LEDON PICCARD PURE 29002523 LED HIGH BAY 300 150W/90D/840 230V DALI

LED High Bay; DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter an Gehäuse montiert; schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme durch vorinstalliertes 3m Anschlusskabel und Ein-Punkt-Abhängung mit Schraubring; Haltebügel mit einstellbarem Winkel für Wand- und Deckenmontage optional erhältlich; geschlossene, hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat; hochwertiges, schwarzes Kühlgehäuse aus Aluminium; ausgezeichnetes Thermomanagement; geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +40 °C; Schutzart IP65; Stoßfestigkeit IK08; Schutzklasse SK I; Lebensdauer 80.000 h (L80/B10); Leuchten Lichtstrom 22500 lm; Anschlussleistung 150 W; Leuchten Lichtausbeute 150 lm/W; Farbwiedergabe Ra 70; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 4000 K; Abstrahlwinkel 90°; Flackerfrei (< 165 Hz); Abmessungen Ø 300 x 182 mm, Gewicht 3,80 kg.