LEDON 29001608 Decken- Wandleuchte COLUMBUS Trend 600 6300lm/120D-I/830+840 BK

LED Decken- und Wandleuchte mit direkt-indirekter Lichtverteilung (indirekt zur dezenten Deckenaufhellung) für ein angenehmes und homogenes Raumerlebnis. Leuchtenkorpus aus hochwertigem Aluminium, welcher mit einer matten Pulverbeschichtung veredelt wurde. Die opale Abdeckung aus PS sorgt für eine besondere Lichtverteilung und Atmosphäre. Mittels zwei Schalter im inneren des Gehäuses, kann die Lichtfarbe jederzeit nach belieben zwischen 3000K und 4000K eingestellt werden. Dank modernster LED Technik wir eine Energieeffizienz von 105lm/W und eine Farbwidergabe von CRI>80 erreicht. Gesamtleistung von 60W inkl. Konverter. MacAdams Step<6, Ausstrahlwinkel 120°, L70/B10 bei einer Bemessungsdauer von 50.000h; IP40; UGR<25, Restwelligkeit <10%.  
Farbe: Schwarz (RAL9005); Abmessungen: Durchmesser 600mm, Höhe 86mm, Gewicht: 6,9Kg.