LEDON 29001098 LED PANEL 668x668 FLUSH MOUNTING KIT

Befestigungsset zum deckenbündigen Einbau der LED-Rasterleuchte mit den Maßen 620x620 mm und 623x623 mm (Art.Nr. 29001240, 29001241 und 29001185); Einbau in gesägte Deckenöffnungen mit 650 x 650 mm; hochwertiger, weiß (RAL 9016) beschichteter Rahmen aus Aluminium; inklusive Schrauben und Befestigungsmaterial; Abmessungen: 668 x 668 x 61 mm, sichtbare Rahmenbreite: 28mm, Gewicht: 890 g.